**Техническое задание**

**на выполнение работ по ремонту ограждения территории Заказчика, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина,**

**ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 29**

**Заказчик:** Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»

**Цель:** восстановление состояния строительных конструкций ограждения до пригодного для дальнейшей безопасной эксплуатации и ограничения самовольного проникновения на территорию Заказчика

**1. Место, условия и сроки выполнения работ**

1.1. Работы по ремонту ограждения территории Заказчика, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 29 выполняются в объеме, установленном настоящим Техническим заданием и Локальной сметой Заказчика.

1.2. Объект (территория) Заказчика, на котором выполняются работы по ремонту ограждения относятся к подгруппе АII.

1.3. Все работы выполняются в рабочие дни по графику - с 08.30 до 17.30 (по пятницам с 08.30 до 16.15). Время работы в выходные и праздничные дни согласовывается дополнительно уполномоченными представителями Сторон.

1.4. Срок выполнения работ по настоящему договору определяется в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 3 к договору), общий срок выполнения работ –

в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента оплаты Подрядчику аванса в размере 20% от общей цены договора.

1.5. Подрядчик обязан обеспечить целостность пассивной защиты территории Заказчика во время производства работ (в т.ч. в ночной период и в выходные, праздничные дни) с целью ограничения самовольного проникновения третьих лиц на территорию Заказчика. Способ обеспечения защиты согласовывается с Заказчиком.

**2. Описание, объем и характеристики работ**

2.1. Составление сметной документации, Календарного плана выполнения работ.

2.2. Доставка необходимых материалов и техники для выполнения работ по договору.

2.3. Демонтаж элементов строительных конструкций, подлежащих замене – 86 пог. метров.

2.4. Устройство фундаментов под стойки оград с заложением на глубину 500 мм с шагом 2500 мм, устройство песчаной подушки из средне- и крупнозернистого песка толщиной 700 мм.

2.5. Монтаж нижнего дополнительного ограждения в виде сварной решетки из арматурной стали диаметром не менее 16 мм с ячейками 150×150 мм, сваренной в перекрестьях, с заглублением на 500 мм в грунт.

2.6. Монтаж стоек и железобетонных панелей ограждения высотой 2650 мм, длиной – 86 пог. метров.

2.7. Монтаж верхнего дополнительного ограждение - спиральный барьер безопасности из армированной колючей ленты «Егоза» марки АКЛ 900/5 – 86 пог. метров.

2.8. Конкретные объемы выполнения работ, характеристики применяемых материалов определены Локальной сметой (Приложение № 2 к договору)

**3. Гарантийный срок**

3.1. Гарантийный срок на выполненные работы и все конструктивные элементы составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ

(КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

**4. Требования к Подрядчику**

4.1. Работники Подрядчика должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения монтажных работ с использованием грузоподъемного оборудования.

**Разработчик:**

Начальник СЭ и О НПЭК Государенков О.В.