Приложение № 1 к извещению

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку смолы эпоксидной ЭД-20**

**1. Заказчик**

**Заказчик:** Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»

**Цель:** Для выполнения работ по договорам № 11/530610, № 11/530611, № 11790050 предназначена для применения в заливочных и пропиточных компаундах, клеях, герметиках и в качестве связующего.

**2. Место, условия и сроки поставки Товара**

2.1. Заказчик самостоятельно вывозит Товара со склада Поставщика расположенного в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с использованием собственного транспорта не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения от Поставщика уведомления от готовности Товара к отгрузке.

2.2. Погрузочные работы Товара на складе Поставщика на транспорт Заказчика осуществляются силами и за счет средств Поставщика без дополнительной платы.

2.3. По физико-химическим показателям и свойствам смола эпоксидная ЭД-20 должна соответствовать ГОСТ 10587-84 с изм. 1 сорт высший.

2.4. Заказчик производит оплату за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. №132, на основании выставленного Поставщиком счета.

2.5. Поставщик обязан известить Заказчика по телефону или факсу об отгрузке Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.

**3. Требования к качеству и безопасности Товара**

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также Товар должен иметь необходимые сертификаты соответствия, качества, безопасности и т.п.

3.2. Весь поставляемый Товар по качеству должен соответствовать ГОСТ 10587 с изм. 1 и соответствовать всем требованиям и характеристикам, изложенным в настоящем Техническом задании.

3.3. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшем в эксплуатации, не восстановленным из восстановленных компонентов, и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

3.4. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в п. 5 настоящего Технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

 3.5. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4. Требования к упаковке Товара.**

4.1. Фасовка – барабаны стальные оцинкованные для химических продуктов по ГОСТ 5044-79. Масса продукта в барабанах не более 55 кг. При согласовании с Заказчиком допускается розлив в другую тару.

4.2. На каждую единицу тары наносят этикетку со следующими данными:

- наименования предприятия-изготовителя;

- наименование продукта;

- классификационный шифр;

- масса нетто;

- дата изготовления;

- гарантийный срок хранения;

- обозначения настоящего стандарта.

4.3. Весть Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при хранении и транспортировке.

**5. Требования к количеству (объему)**

 **выполнения поставок.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа | Единицаизмерения | Количество | Сроки поставки |
| 1. | смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 1000 | май-июнь |
| 2. | смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 1500 | июль-август |
| 3. | смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 1500 | сентябрь-октябрь |
| 4. | смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 1500 | ноябрь-декабрь |
|  |  Итого: | кг | 5500 |  |

Разработчик: Ахтемирова А.В.