Приложение № 1 к извещению

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку промышленной тары**

**1. Место, условия и сроки поставки Товара**

1.1. Поставщик производит доставку Товара в ассортименте согласно Техническому заданию и в количестве указанному в заявке Заказчика непосредственно на склад Заказчика, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, дом 2.

1.2. Поставка Товара, а также погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Поставщика без дополнительной оплаты.

1.3. Гарантийный срок на поставленный Товар определяется гарантиями заводов-изготовителей и указывается в соответствующей документации на Товар.

1.4. Поставка осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

1.5. Заказчик производит оплату за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132, на основании выставленного Поставщиком счета.

1.6. Поставщик обязан известить Заказчика по телефону или факсу об отгрузке Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.

**2. Требования к качеству и безопасности Товара**

2.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в п. 4 настоящего Технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, и обеспечивать предусмотренное производителем качество.

2.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3. Требования к упаковке Товара**

3. Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировке.

**4. Требования к количеству (объему), функциональным и техническим характеристикам Товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | Бочка п/э с крышкой | Бочка полиэтиленовая, под обруч, емкостью 65 литров ГОСТ Р 51760-2001. Предназначена для хранения и транспортировки жидких, сыпучих и пастообразных нефтехимических и пищевых продуктов, температура которых не превышает +800 С. Размеры: высота без сливного отверстия 630 мм, диаметр сливного отверстия 52 мм. Объем: полный 65 литров, номинальный 60 литров.  | 600 | шт. |
| 2 | Канистра п/э с крышкой (пробковой)  | Полиэтиленовая канистра емкостью 20-21,5 литров предназначены для хранения и транспортировки жидких нефтехимических и пищевых продуктов, температура которых не превышает +800 С.Размеры: длина 317 мм, ширина 283 мм, высота 320 мм, диаметр заливной горловины 50 мм.Объем: полный 21,5 литров, номинальный 20 литров. | 300 | шт. |
| 3 | Канистра п/э с крышкой (пробковой) | Полиэтиленовая канистра емкостью 2 литра, изготовлена по ГОСТу 26319-84 предназначена для хранения и транспортировки жидких нефтехимических и пищевых продуктов, температура которых не превышает + 600 С.Размеры: длина 143 мм, ширина 98 мм, высота 215 мм, диаметр заливной горловины 30 мм.Объем: полный 2 литра. | 500 | шт. |
| 4 | Ведро круглое п/э с крышкой | Полиэтиленовое ведро ёмкостью 1,18 л ГОСТ 51760-2001 Предназначено для хранения и транспартировки жидких, сыпучих твёрдых и пастообразных пищевых и непищевых продуктов. Материал: ПП, объём 1,18литров Размеры: высота с крышкой 125мм.верхний диаметр 131мм,нижний диаметр 105мм.Тип ручки: пластиковая, вес 0,048кг;Цвет: белый/бесцветный. | 50 | шт. |
| 5 | Ведро круглое п/э с крышкой | Полиэтиленовое ведро ёмкостью 3 л ГОСТ 51760-2001 Предназначено для хранения и транспартировки жидких, сыпучих твёрдых и пастообразных пищевых и непищевых продуктов. Материал: ПНД, объём 3 литра Размеры: высота с крышкой 140мм.верхний диаметр 200мм,нижний диаметр 170мм.Тип ручки: пластиковая, вес 0,138кг;Цвет: бесцветный. | 50 | шт. |
| 6 | Ведро круглое п/э с крышкой | Полиэтиленовое ведро ёмкостью 5 л ГОСТ 51760-2001 Предназначено для хранения и транспартировки жидких, сыпучих твёрдых и пастообразных пищевых и непищевых продуктов. Материал: полипропилен, объём 5 литра Размеры: высота с крышкой 188мм.верхний диаметр 231мм,нижний диаметр 200мм.Тип ручки: пластиковая, вес 0,146кг;Цвет: белый/бесцветный. | 50 | шт. |
| 7 | Ведро овальное п/э с крышкой | Полиэтиленовое ведро ёмкостью 15 л ГОСТ 51760-2001 Предназначено для хранения и транспартировки жидких, сыпучих твёрдых и пастообразных пищевых и непищевых продуктов. Материал: ПНД, объём 15 литра Размеры: высота с крышкой 235мм.верхний диаметр 385х300мм,нижний диаметр 330х240мм.Тип ручки: пластиковая, вес 0,8кг;Цвет: натуральный. | 500 | шт. |
| 8 | Ведро-бак п/э с крышкой | Полиэтиленовое ведро ёмкостью 33 л ГОСТ 51760-2001 Предназначено для хранения и транспартировки жидких, сыпучих твёрдых и пастообразных пищевых и непищевых продуктов. Материал: полипропилен, объём 33 литра Размеры: высота с крышкой 389мм. верхний диаметр 380мм, нижний диаметр 320мм.Вес: 1кг.Цвет: белый. | 50 | шт. |

Разработчик: Ахтемирова А.В.